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Szamotuły, 03.04.2019r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie prowadzone o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30.000 euro
zgodnie z Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
DYREKTOR SPZOZ W SZAMOTUŁACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH NA:
PRZEGLĄD UKŁADÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI WRAZ Z WYMIANĄ FILTRÓW
I. Zamawiający:  


SPZOZ w Szamotułach


ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły


tel. 
61 29 27 101, fax. 61 29 27 102


email: 
sekretariat@szamotuly.med.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd układu wentylacji i klimatyzacji wraz z wymianą filtrów:
A. Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna – klimatyzacyjna VTS – Poradnie specjalistyczne w szpitalu 
· Filtr Kieszeniowy F5 430x287x300-3szt
· Filtr kieszeniowy F5 286x287x300-3szt
· Filtr kasetowy F5 712x300x50-2szt-wywiew
B. Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna – klimatyzacyjna – Blok Operacyjny (wraz z zaprogramowaniem szafy sterowniczej opartej na regulatorach Siemens) 

CENTRALA SYSTEMAIR MAXI 1100
· F-7 176x894x250-1szt.
· F-5 176x894x250-1szt.
CENTRALA WENTYLACYJNA ZEWNĘTRZNA EUROCOND EC6 EC12
· filtr kieszeniowy F5 592x592x600 – 2 szt.

· filtr kieszeniowy F5 287x592x300 – 6 szt.

· filtr kieszeniowy F5 592x592x300 – 6 szt.

· filtr kieszeniowy F9 592x592x600 – 6 szt.

· filtr kieszeniowy F9 287x592x300—6 szt.

· filtr kieszeniowy F9 592x592x300 – 2 szt.

· filtr kieszeniowy F9 287x592x600 – 4 szt.
C. Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna – klimatyzacyjna – RTG
· Filtr F-500x200x10-4szt
D. Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna VTS – SOR 
· Filtr kieszeniowy F4 429x287x300-4szt

· Filtr kieszeniowy F7 429x287x600-4szt.
E. Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna SALD – Punkt wydawania bielizny 
· Filtr kieszeniowy F5 565x283x250-1szt
F. Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna – Budynek ochrony zdrowia  
· P.FLR EU-4 925x890x50/MCK.01-4szt
· B.FLR EU-9 592x592/KIESZ/MCK.01-x500-2szt
· B.FLR EU-9 592x287/KIESZ/MCK.01-x500-4szt
· B.FLR EU-9 287x287/KIESZ/MCK.01-x300-2szt
G. Klimatyzacja w technologii kanałowej – Blok porodowy 
	Lennox
	Klimatyzator
	1500 W
	2 razy w roku
	Blok Porodowy

mała sala

	Lennox
	Klimatyzator
	2500 W
	2 razy w roku
	Blok Porodowy

duża sala


H. Klimatyzacja w technologii multisplit – Chirurgia
6 jednostek wewnętrznych, 1 zewnętrzna – multisplit 
2 jednostki wewnętrzne, 2 wewnętrzne – jednostki split 
· Apteka ogólnodostępna 
· Filtr Kasetowy G4 590x490x100-2szt
· Klimatyzacja 
I. Stacja sprężonego powietrza medycznego (dostawa - sam filtr)
· Filtr kasetowy G-4  700x450x50 – 4 szt.
Czynności dokonywane podczas przeglądu CENTRAL oraz klimatyzacji należy wliczyć:

wymiana filtrów powietrza

wyczyszczenie i dezynfekcja wymienników (nagrzewnica, chłodnica) środkami grzybobójczymi

wyczyszczenie wewnętrznych segmentów centrali

sprawdzenie i wyczyszczenie tacy ociekowej

sprawdzenie odprowadzenia skroplin

sprawdzenie / wyczyszczenie wymiennika krzyżowego / rotora

sprawdzenie poprawności działania wentylatorów

sprawdzenie działania automatyki centrali

sprawdzenie działania przepustnic

sprawdzenie działania siłowników

sprawdzenie działania sterownika

sprawdzenie połączeń elektrycznych

sprawdzenie napięcia paska klinowego

sprawdzenie poprawności działania urządzenia

sprawdzenie szczelności centrali wentylacyjnej

sprawdzenie mocowania centrali wentylacyjnej

wyczyszczenie obudowy centrali wentylacyjnej

inne zalecane przez wykonawcę,  a konieczne do wykonania dla prawidłowego działania urządzenia
wyczyszczenie i umycie anemostatów nawiewnych i wyciągowych w pomieszczeniach 

UWAGA!!! W zakresie przeglądów central wentylacyjnych jest czyszczenie i mycie anemostatów nawiewnych i wyciągowych. 
J. Agregat DAIKIN wody lodowej  na wymienniku glikolowym 
Do czynności dokonywanych podczas przeglądu / AGREGAT DAIKIN/ należy wliczyć: 

sprawdzenie / wyczyszczenie skraplaczy
sprawdzenie pracy wentylatorów
sprawdzenie pracy sprężarek
sprawdzenie szczelności układu freonowego
sprawdzenie ciśnienia roboczego czynnika chłodniczego
sprawdzenie filtra wodnego
sprawdzenie pracy pompy wodnej obiegowej
sprawdzenie ciśnienia roboczego chłodziwa (wody lodowej)
sprawdzenie stanu zbiornika chłodziwa
sprawdzenie działania zaworu trójdrożnego
sprawdzenie mocowania agregatu
sprawdzenie poprawności działania automatyki urządzenia
sprawdzenie połączeń elektrycznych
sprawdzenie poprawności działania urządzenia
wyczyszczenie obudowy agregatu
inne zalecane przez wykonawcę, a konieczne do wykonania dla prawidłowego działania urządzenia
Terminy wykonywania przeglądów (3 razy na 12 miesięcy - przegląd wraz z wymianą filtrów) to: 
· do 30.05.2019r. 
· do 30.10.2019r. 
· do 30.04.2020r.

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.
3. Zalecana wizja lokalna obiektu po uprzednim umówieniu terminu.

4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1 rok od daty podpisania umowy.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1,
2. Zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę – załącznik nr 2 
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);.
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; (załącznik Wykonawcy);.
5. Certyfikat dla przedsiębiorców z F-Gazy (załącznik Wykonawcy);.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan/i:
Waldemar Nowak
61 29 27 132 
w.nowak@szamotuly.med.pl 
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 – 14:00.
VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 17.04.2019r. godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach – Sekretariat Biura Dyrektora, w zamkniętej kopercie z dopiskiem PRZEGLĄD UKŁADÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI WRAZ Z WYMIANĄ FILTRÓW
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następujących dwóch kryteriów:

Kryterium I: cena= cena brutto – 100 pkt., zgodnie z ofertą (w wypełnionym przez oferenta formularzu ofertowym)

Sposób oceny ofert:

Kryterium I

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł otrzyma 100 pkt., pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:



        


Najniższa cena brutto spośród oferowanych           



uzyskana liczba punktów =  
------------------------------------------------------ x 100 pkt.



                 

Łączna cena brutto oferty badanej

VIII. Informacje o formalnościach 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. 

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 

ZATWIERDZIŁ:
                                                                                                    Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

                                                                                                                          Remigiusz Pawelczak
