Załącznik nr 4
 do postępowania nr ZP-381-34/2019
[bookmark: _GoBack]Zakres czynności jakie muszą być wykonane podczas przeglądu:

ZADANIE NR 1

1) Przegląd monitorów Draeger Infinity Delta – 4 szt., nr seryjne:
· 6003250976, 
· 6000243179, 
· 6000317278,
· 6003296071
[bookmark: _Hlk14852306]wraz z wymianą części eksploatacyjnych (zgodnie z zaleceniami producenta)

2) Przegląd parowników Draeger Vapor 2000 – 6 szt. 
[bookmark: _Hlk14852317]wraz z wymianą części eksploatacyjnych (zgodnie z zaleceniami producenta)

3) Przegląd aparatów do znieczulania Draeger Fabius Tiro – 4 szt., nr seryjne:
· ARZK-0131
· ARZK-0130
· ASBM-0385
· ASBM-0384
[bookmark: _Hlk14852330]wraz z wymianą części eksploatacyjnych (zgodnie z zaleceniami producenta)

4) Przegląd monitorów Draeger SCIO FOUR – 4 szt., nr seryjne:
· ARZJ-0121
· ARZJ-0120
· ASBL-0052
· ASBL-0053
wraz z wymianą części eksploatacyjnych (zgodnie z zaleceniami producenta)

ZADANIE NR 2

1) Przegląd Inkubatora Draeger C2000, nr seryjny EU29871 – 1 szt.
wraz z wymianą części eksploatacyjnych (zgodnie z zaleceniami producenta)


ZADANIE NR 3
1) Przegląd respiratorów Bennett 840 – 4 szt., nr seryjne:
·  3510092035
· 3512101828
· 3510092036
· 3512101812
wraz z wymianą części eksploatacyjnych:
	Kod produktu
	Nazwa produktu
	Ilość

	4-078179-00
	Zestaw serwisowy PM 10K kit.
	4 szt. (1 na aparat)



Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów eksploatacyjnych równoważnych lub nie gorszych od elementów oryginalnych prod. Draeger.

UWAGA!!!
Wymiana poszczególnych części eksploatacyjnych musi zostać odnotowana 
w paszporcie technicznym urządzenia.

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, kierując się bezpieczeństwem pacjentów, serwis świadczący usługę powinien:
1) Dysponować określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi; 
2) Posiadać określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone 
w sposób zrozumiały dla zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności 
3) Zatrudniać osoby posiadające określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 
4) Posiadać legalizowaną i wymaganą przez producenta aparaturę kontrolno-pomiarową.
5) Wymieniać części zgodnie z instrukcją techniczną/instrukcją obsługi producenta.

