Szamotuły, dnia 20-08-2019 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły

ZP-381-40/2019
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SPZOZ w SZAMOTUŁACH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że do postępowania na: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SPZOZ w SZAMOTUŁACH wpłynęły następujące zapytania, na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. Pytanie

Rejestrator holterowski ekg z oprogramowaniem – 2 szt.

Czy zamawiający dopuści rejestrator z oprogramowaniem o poniższych parametrach:

System do długoczasowej analizy ekg metodą holtera Bittiun Cardiac Navigator z 3-kanałowym rejestratorami ekg Bittium Faros 360

Oprogramowanie do analizy:

• unikalne i proste panele zarządzania oraz interfejs użytkownika

• precyzyjna i szczegółowa analiza przedsionkowa

• precyzyjna analiza migotania przedsionków z oceną rodzaju migotania i rytmu poprzedzającego

• analiza QT i ST

• analiza zmienności rytmu serca

• analiza arytmii z przeglądem i pasmami zdarzeń

• inteligentne narzędzie do czyszczenia danych

• analiza zdarzeń pacjenta

• analiza widmowa HRV umożliwiająca szybką ocenę układu współczulnego i przywspółczulnego

• działanie lokalne i sieciowe

• formaty DICOM, HL7

• raporty w formie informacyjnej i graficznej,

• zautomatyzowana narracja w raportowaniu

• szablony QRS

• analiza stymulatora

• możliwość ustawień parametrów analizy

• raport końcowy – możliwość tworzenia własnych komentarzy oraz wyboru elementów składowych

• wbudowany w system czytnik kodów kreskowych i QR

• opcjonalnie chmura do przechowywania bazy danych pacjentów

Rejestrator EKG:

• 1- lub 3-kanałowe EKG

• pobieranie próbek EKG do 1000 Hz z możliwością regulacji

• rejestracja EKG online (bluetooth), dająca możliwość obejrzenia zapisu EKG w dowolnym momencie badania

• wodoszczelny, IP67

• próbkowanie przyspieszenia 3D do 100 Hz, z możliwością regulacji

• zasięg Bluetooth do 100 m

• pojemność pamięci: 16 GB, do 180 dni (zależne od ilości kanałów i częstotliwości)

• krótki czas ładowania, ok. 1,5 godziny

• transfer danych: micro-USB

• format danych: EDF (Europejski Format Danych)

• czas rejestracji na w pełni naładowanym akumulatorze: do 8 dni

• waga 13 g.

• wymiary maks. 5x3x1,5 cm

• mocowanie rejestratora na pacjencie nie wymagające etui i pasków

Rejestrator RR z oprogramowaniem – 1 szt.

Czy zamawiający dopuści rejestrator RR z oprogramowaniem o poniższych parametrach:

Cardioline ABPM walk 200H
Rejestrator ABPM:

· Metoda pomiarowa: Oscylometryczna
· Spełnia normy WHO, ESH oraz AHA w zakresie pomiarów ciśnienia krwi 
· Menu, oprogramowanie i raporty w języku polskim. Raport edytowalny.

· Rejestrator wyposażony w wyświetlacz LCD

· Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli oraz wykresu graficznego 

· Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego

· Jednostki pomiaru: mmHg

· 24 godzinny tryb ambulatoryjny zapisu pomiarów

· Przycisk zaznaczenia okresu dnia i nocy dla pacjenta

· Możliwość ustawienia godzin dzień/noc z podziałem na podokresy

· Możliwość dodawania komentarzy przy pomiarach

· Pamięć do 300 pomiarów

· Możliwość ustawiania progów globalnych dla ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.

· Czas pracy (pojemność baterii/akumulatorów): > 300 pomiarów

· W pełni programowalny tryb pomiarowy – interwał czasowy pomiędzy pomiarami programowalny osobno dla dnia i nocy do wyboru co 5/10/15/20/25/30/40/50/60/90/120 minut, możliwość ukrycia wyników pomiarów na LCD

· Waga: maksymalnie 240 g z bateriami/akumulatorkami

· Wymiary: maksymalnie 128 x 75 x  30 mm

· Przycisk zdarzenia, pomiaru ręcznego

· Łączność z PC – transmisja danych za pomocą Bluetooth

· Zakres pomiaru ciśnienia: 30 – 290 mmHg 

· Dokładność pomiaru ciśnienia +/- 3%

· Zakres pomiaru HR: 30-240 ud./min
· Wyświetlanie danych statystycznych: Ciśnienie skurczowe(SYS), ciśnienie rozkurczowego(DIA), Tętno(HR), Średnie ciśnienie tętnicze(MAP), Ciśnienie impulsowe (PP)
· Zasilanie z 2 szt. baterii/akumulatorów AA
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z parametrami opisanymi w zapytaniu ofertowym.
2. Pytanie

pkt 31

Prośba o skorygowanie  pkt 31 w zapytaniu ofertowym nr ZP- 381-40/2019  w parametrach technicznych. Rejestratory EKG nie posiadają możliwości podpięcia mankietów. 

Rejestratory EKG dokonują pomiaru za pomocą elektrod.

Odpowiedź Zamawiającego: Patrz odp. Z dnia 19.08.19 r. pytanie nr 3 pkt. 31

pkt 33

Czy dopuścicie Państwo zasilanie rejestratora EKG jedną baterią AA ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami do zapytania ofertowego.

pkt 32 

Czy dopuścicie Państwo w zestawie z rejestratorem 1 kartę pamięci i 1 szt. baterii AA oraz futerał z 1 paskiem?

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 19.08.19 r. pytanie nr 3, pkt.32.

Dotyczy parametry techniczne rejestrator RR

pkt 20

Z uwagi na to, że posiadamy dwa rodzaje mankietów o rozmiarach : średni - 25-35 cm oraz  duży - 33-47 cm, czy dopuścicie Państwo taki pakiet z dwoma sztukami mankietów o wyżej wymienionych rozmiarach?

Odpowiedź z dnia 19.08.19 r., pytanie nr 2

………………………….

Zatwierdzam

