Szamotuły, dnia 11.02.2020 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-16/2020
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na: Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem, nr sprawy: ZP-381-16/2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans w którym kaski są montowane na tylnych drzwiach w przedziale medycznym?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez inwertera prądu stałego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez miejsca na montaż dozownika łokciowego do płynów dezynfekcyjnych (nad blatem roboczym) oraz uchwytu na ręczniki papierowe, bez możliwości ustalenia szczegółów zabudowy medycznej?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans w którym panel sterujący jest montowany na lewej ścianie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
5. Czy Zamawiający dostarczy do siedziby Wykonawcy uchwyty do sprzętu medycznego w celu ich montażu? 
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dostarczy uchwyty do montażu sprzętu medycznego ( poza uchwytami do defibrylatora).
6. Zgonie z rozdziałem XIV pkt. 5 ppkt. 2 na str. 8 SIWZ utrata wadium na rzecz zamawiającego następuje w sytuacji gdy: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  Oznacza to, że ww. warunki przepadku wadium są inaczej określone, aniżeli w art. 46 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie, czy utrata wadium na rzecz zamawiającego zgodnie z rozdziałem XIV pkt. 5 ppkt. 2 na str. 8 SIWZ ma następować na podstawie warunków wskazanych w tym punkcie SIWZ, czy może zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz – zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp.

7. Ograniczona ładowność pojazdów z DMC do 3,5 tony niesie za sobą pewne ograniczenia w zabudowie specjalnej, w tym przypadku nie jest możliwym spełnienie warunku zaoferowania stopnia zewnętrznego aby nie przekroczyć DMC, czy biorąc to pod uwagę dopuszczą Państwo ambulans tylko ze stopniem wewnętrznym?

      Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ - Zamawiający nie wymaga zewnętrznego stopnia.

8. Czy Zamawiający dopuści aby koło zapasowe z zestawem narządzi i podnośnikiem było dostarczone z ambulansem ale jako wyposażenie dodatkowe?

      Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że miejsce na mocowanie       

      koła zapasowego będzie przystosowane poza przedziałem medycznym.

 9. Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści montaż drukarki w specjalnej zamykanej szufladzie na przegrodzie zgodnie z PN EN 1789?

     Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

10. W związku z tym, iż opisany w SIWZ sposób rozprowadzenia klimatyzacji jest oferowany tylko przez jednego wykonawcę, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego rozprowadzenia klimatyzacji zgodnego z PN EN 1789 przez trzy wyloty powietrza zamontowane w na ścianie działowej przedziału medycznego.

     Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

11. W związku z tym, iż opisany w SIWZ system sterujący jest oferowany tylko przez jednego wykonawcę prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego systemu o poniższej funkcjonalności:


sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze),


sterowanie układem ogrzewania niezależnym od pracy silnika, stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, dodatkową nagrzewnicą wodną


sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji,


sterowanie poziomem natężenia dźwięku w głośnikach w przedziale medycznym,


sterowanie dzwonkiem sygnalizacyjnym w kabinie kierowcy,

     Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

12. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści ambulans ze światłami dziennymi, mijania, drogowymi w technologii halogenowej?

     Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

13. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści mocowanie deski pediatrycznej w zewnętrznym schowku?

     Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

14. Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści dwa przesuwne panele do montażu sprzętu i jeden stały do zamocowania respiratora na wysokości głowy pacjenta?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
15. Zamawiający wymaga dostawy ambulansu nawet w kwietniu co sugerowałoby oczekiwać ambulansu nowego z 2020 roku, tym bardziej, że Zamawiający zauważył, iż dopuszczenie rocznika 2019 nie daje korzyści w postaci niższej ceny. Czy dla Zamawiającego istotne jest zapłacenie 20 000 zł więcej za ambulans z 2019r z dostawą tylko o 10 dni szybszą, czy ambulansu tańszego o 20 000 zł z roku 2020 z dostawą o 10 dni dłuższą? Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie wymogu zaoferowania ambulansu z 2020 roku jako rozwiązania korzystniejszego.

     Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

16. Dotyczy umowy §8, pkt. 9 – W związku z tym, iż Wykonawca (producent ambulansu) nie ma wpływu na czas realizacji napraw pojazdu bazowego prosimy Zamawiającego o wyłączenie z tego punktu odpowiedzialności Wykonawcy za czas naprawy pojazdu bazowego.

     Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

17. Pytanie 1.

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

18. Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

19. Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ,

który posiada  regulację kolumny kierownicy w  jednej płaszczyźnie, oraz  fotel kierowcy z regulacją w 3

płaszczyznach, plus dodatkowa  pełną regulację  oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni

umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

20. Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, 

z drzwiami lewymi przesuwnymi z nieprzeźroczystą  szybą w kolorze nadwozia ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

21. Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę maksymalnie do 120 dni od dnia podpisania umowy ?

Wyjaśniamy ,że w związku z przełomem roku oraz rządowym programem zakupu  ambulansów występują trudności z dostępnością miejsc produkcyjnych zabudowy oraz brak sprzętu medycznego u poddostawców.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

22. Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści,  standardową długość gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące bez limitu km, oraz na  perforację nadwozia  72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy  którą oferuje większość 
producentów  ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

23. Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający rozprowadzenie powietrza w przedziale medycznym poprzez  wyloty umieszczone na ścianie działowej przedziału medycznego, co zapewnia optymalna cyrkulacje powietrza ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

24. Pytanie 8

Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia do postępowania, homologacji z rozszerzeniem *00 tzw. głównej, na bazie której został wyprodukowany dany Ambulans, a podczas dostawy homologacji z rozszerzeniem odpowiednim do samochodu bazowego, który zostanie dostarczony co umożliwi rejestrację. 

Wyjaśnienie: bardzo często zmieniają się rozszerzenia samochodów bazowych ( czasem wykonawca nie wie, iż np. samochód bazowy jest już z końcową homologacją *08 a nie np. *07 i zmusza go to do zrobienia rozszerzenia. Z uwagi, iż nie wiadomo jaki dokładnie samochód zostanie przywieziony, z fabryki i z jakim rozszerzeniem

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

25. Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nosze ze składanymi poprzecznie poręczami bocznymi ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

26. Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nosze ze składanymi rączkami do przenoszenia ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

27. Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający dynamiczny silnik ,  zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 spełniający normę emisji spalin  Euro VI ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

28. Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowy model noszy wyposażony składane a nie chowane tylne rączek do przenoszenia z dodatkową funkcją noszy umożliwiającą transport poszkodowanego w pozycji siedzącej analogicznie jak na krześle transportowym ? . 
Uzasadnienie: Nowe nosze posiadają funkcjonalność umożliwiająca złożenie noszy (poprzez skrócenie ramy) do pozycji krzesła gdzie pacjent jedzie na noszach z nogami opuszczonymi do dołu analogicznie jak na krześle transportowym . Taka konstrukcja jest bardzo przydatna w przypadku transportu pacjentów np. w wąskich klatkach czy też w windzie gdzie dzięki możliwości skrócenia długości ramy mamy możliwość zmieścić się do windy w bloku z pacjentem transportowanym na nosach bez konieczności jego znoszenia po schodach. Jednak funkcja ta wymusza konieczność złożenia tylnych (na zdjęciu dolnych rączek) a nie ich wsuwania w ramę po to by uniknąć ich uszkodzenia w trakcie transportu pacjenta w pozycji siedzącej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
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29. Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności do postępowania defibrylator marki ZOLL model Xseries umożliwiający transmitowanie badań ekg i innych danych medycznych SpO2, NIBP charakteryzujący się poniższymi parametrami:

	Aparat przenośny

	Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci

	Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC uchwyt karetkowy zgodny z normą, z funkcją zasilania.

	Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – 360 minut monitorowania lub 100 defibrylacji x 200J

	Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg

	Wskaźnik gotowości do użycia aparatu widoczny na panelu przednim, autotest bez udziału użytkownika przy każdym uruchomieniu aparatu.

	Norma IP 55

	Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna

	Defibrylacja w trybie ręcznym i AED

	Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 1 do 200 J

	Dostępne poziomy energii zewnętrznej 20

	Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta

	Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane na specjalnej torbie dedykowanej do defibrylatora i elektrody naklejane transparentne w RTG, w wyposażeniu łyżki dziecięce.

	Informacja zwrotna o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć. Prezentacja graficzna wykresu głębokości uciśnięć z wyraźnym zaznaczeniem docelowego zakresu 5-6 cm, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej jako zintegrowana funkcja aparatu

	Wyświetlanie na ekranie defibrylatora w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć klatki piersiowej, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC

	Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z zalecaną częstością, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC

	Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej

	Regulacja prądu stymulacji  0-140 mA

	Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG

	Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta

	Alarmy częstości akcji serca

	Zakres pomiaru tętna od 30-300 u/min

	Zakres wzmocnienia sygnału EKG. Od 0,125 do 4cm/Mv, 7 poziomów wzmocnienia.

	Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie

	Ekran kolorowy o przekątnej  16,5 cm.

	Wydruk EKG na papierze o szerokości 80mm.

	Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych

	Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych 

	Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych

	Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych.

	Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 150 mmHg


Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

………………………………….

Zatwierdzam

Sporządził: Maria Stróżyk, 11.02.2020 r.
