Szamotuły, dnia  27.10.2017 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-15/2017
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 euro na: Dostawa łóżek szpitalnych  dla SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-15/2017.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa łóżek szpitalnych  dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
Pyt. 1

Czy zamawiający zaakceptuje 58 dniowy termin realizacji umowy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie może wydłużyć terminu dostawy, ponieważ zakup realizowany jest z dotacji, którą Zamawiający musi rozliczyć do 15.12.2017 r.

Pyt. 2

Czy zamawiający zaakceptuje łóżko o poniższych parametrach:
Wymiary zewnętrzne: 2150 x 950 mm .

Przedłużanie leża o 180 mm.

Autoregresja pleców : 10 cm. Autoregresja uda 5 cm. 

Regulacja segmentu pleców, uda oraz pozycji TB/ATB regulowana za pomocą przewodowego podświetlanego pilota zawieszanego np. na barierkach łóżka.

Elektrycznie regulowana wysokość łóżka w zakresie 360-720 mm

Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym.

Profile łóżka typu ERW wykonane ze stalowych prostokątnych tub .

Czterosegmentowe leże pacjenta wykonane z odejmowanych paneli wykonanych z polipropylenu odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych oraz działanie UV. 

Każdy segment wyposażony w jeden panel wyposażony w otwory wentylacyjne. Segmenty leża zaokrąglone.

Kąt uniesienia oparcia pleców 75°, kąt uniesienia uda: 45°

TB/ATB: 18°

Szczyty wykonane z łatwozmywalnego ABS z możliwością odjęcia szczytów bez użycia narzędzi.

Zintegrowane płaskie odbojniki ze szczytami, chroniące łózko na całej długości. 

Barierki – boczne, pojedyncze, po każdej stronie łóżka, wykonane ze stopu aluminium. Barierka, stojak kroplówki, korby kolorystycznie dopasowane do wypełnienia szczytów

Dwupozycyjne barierki boczne , posiadające bezpieczny mechanizm zamknięcia, uniemożliwiający przypadkowe opuszczenie przez pacjenta. Podnoszenie barierek bocznych regulowane przy pomocy bezpiecznego przycisku.

Pewność bezpiecznego zamknięcia mechanizmu sygnalizowana „kliknięciem”

Koła blokowane centralnie o średnicy :150 mm, cichobieżne w obudowie przeciwpyłowej. 

Dwa uchwyty na woreczki na treści pacjenta, stojak na kroplówkę do zamontowania w 4 miejscach na łóżku .

Stojak kroplówki montowany niezależnie do odrębnych otworów niż rama ortopedyczna

Dodatkowo ręczna dźwignia CPR zlokalizowana w segmencie oparcia pleców po obydwu stronach. 

Bezpieczne obciążenie: 250 kg

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz
Zatwierdzam
