Zał. nr 1e do SWZ
OPZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

Pakiet nr 5 - Wózek anestezjologiczny
Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne:  Wózek anestezjologiczny – 1 sztuka
Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 
……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 


……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 



…………………………………..……………………

Rok produkcji:   
 
              …..……………………………………………………

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny / rozmiar
	Wartość oferowana / potwierdzenie

	1. 
	Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością:  wysokoodporne tworzywo BAYDUR 
	TAK
	

	2. 
	Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. 
	TAK
	

	3. 
	Wymiary zewnętrzne wózka:

- Wysokość : 90 cm, +/-5 cm

- Głębokość  : 72 cm, +/-5 cm

- Szerokość: 83cm, +/-5cm
Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne wózka: wysokość 100 cm, głębokość 61 cm, szerokość (wraz z zintegrowanym uchwytem do prowadzenia) 91 cm.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wymiarach z wyposażeniem:
- wysokość: 1050 mm (bez nadstawki).

- głębokość: 594 mm

- szerokość: 780 mm (bez kosza 662 mm).
	TAK
	

	4. 
	Wózek wyposażony w:

- trzy szuflady o wysokości 100mm

- dwie szuflady o wysokości 150 mm
Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 6 szuflad o wysokości 100 mm. 
	TAK
	

	5. 
	Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady

Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji

Zamawiający dopuści czoła szuflad z przeźroczystymi okienkami / tabliczkami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady.
	TAK
	

	6. 
	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka.
Zamawiający dopuszcza wózek z układem jezdnym złożonym z 4 kół nie pozostawiających śladów, o średnicy 150 mm, w tym 2 z blokadą i antystatyczne, rozmieszczonych w odległościach zapewniających doskonałą zwrotność wózka.
	TAK
	

	7. 
	Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami
Zamawiający dopuści wózek z odbojem wokół podstawy wózka z ABS chroniącym wózek i ściany przed uszkodzeniami. 
	TAK
	

	8. 
	Wyposażenie podstawowe wózka :

- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, 

- uchwyt do przetaczania wytłoczony w blacie wózka, 

- pojemnik do zużytych igieł, strzykawek wpuszczany w blat wózka (specjalny otwór w blacie)

- otwieracz ampułek wbudowany w korpus wózka na rogu, 

- pojemnik na cewniki wbudowany w korpus wózka, 

- pojemnik na butelki, 

- kosz na odpadki , 

- min 2 przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, 

- wysuwaną spod blatu półkę do pisania z lewej strony wózka,  

- półkę na żel wytłoczoną w wózku w przedniej części wózka od czoła, 

- uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w wózku z pasem mocującym, 

- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie (z przezroczystą ścianką w blacie wózka) pozwalająca na ich identyfikacje

Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka
Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w otwieracz ampułek. 
	TAK
	

	9. 
	Wyposażenie dodatkowe:

- Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych,

- półka ze stali nierdzewnej, montowana do nadstawki, 

- uchwyt na defibrylator 

- Uchwyt na na 3 opakowania rękawic
Zamawiający dopuszcza wózek z następującym wyposażeniem dodatkowym:
- tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty – pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych – na dwóch szynach z regulacją wysokości, na wysięgniku ze stali nierdzewnej

- półka ze stali nierdzewnej – wieszane na trzeciej szynie z regulacją wysokości, na wysięgniku ze stali nierdzewnej

- uchwyt z półką na defibrylator mocowany do wysięgnika nadstawki

- uchwyt na 3 opakowania rękawic – na szynie na akcesoria z boku wózka
	TAK
	

	10. 
	Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości
Zamawiający dopuszcza wózek z możliwością wyboru kolorystyki dla oznaczeń uchwytów szuflad – 10 kolorów do wyboru.
	TAK
	

	11. 
	Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.
	TAK

3 tygodnie – 0pkt.

2 tygodnie – 20pkt.
	

	12. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej – przy dostawie)
	TAK
	

	13. 
	Dostarczenie paszportu technicznego
	TAK
	

	14. 
	Dostępność części zamiennych minimum 10 lat od momentu złożenia oferty
	TAK
	

	15. 
	Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi wyposażenia  w momencie jego instalacji i odbioru oraz 4 tygodnie od dnia przekazania sprzętu do użytkowania
	TAK
	

	16. 
	Bezpłatne przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia.
	TAK
	

	17. 
	Gwarancja minimum 24 miesiące.
	TAK podać

24 miesiące – 0 pkt.

36 miesięcy – 10 pkt

48 miesięcy – 15 pkt

60 miesięcy – 20 pkt
	

	18. 
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne.
	TAK podać
	


Informujemy, iż karta techniczna jest dostępna na stronie internetowej: ……………… ……………………………………………………….………..……………………................

Data: …………….

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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