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Załącznik nr 1o do SWZ


ZP-381- 12/2022

FORMULARZ CENOWY

ZESTAWIENIE 

WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – OPZ

Część nr 18 zamówienia – Formularz ofertowy
Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne:  tor wizyjny do histeroskopii z oprzyrządowaniem 
Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta:  ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji  2022r.  …..……………………………………………………

	L.p
	Parametry techniczne
	Parametry wymagane
	OFEROWANE

 ( wypełnia wykonawca)
	PUNKTACJA

	I
	Monitor operacyjny FULL HD - 1 zestaw
	
	
	

	1. 
	Monitor medyczny
	TAK
	
	

	2. 
	Przekątna ekranu min. 31"
	TAK
	
	

	3. 
	Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 pikseli
	TAK
	
	

	4. 
	Współczynnik kontrastu min.: 1000:1
	TAK
	
	

	5. 
	Cyfrowe wejścia wideo min.: 1x DVI- D, 1x 3G-SDI
	TAK
	
	

	II
	Sterownik kamery FULL HD - 1 zestaw
	
	
	

	1. 
	Praca sterownika kamery w standardzie min. FULL HD 1080p tj. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, skanowanie progresywne 50Hz / 60Hz, format obrazu 16:9
	TAK
	
	

	2. 
	Zintegrowane w sterowniku kamery min. 3 gniazda USB  do podłączenia pamięci PenDrive, klawiatury, dedykowanej drukarki i innych urządzeń


	TAK

Ilość gniazd USB:

= 3 - 0 pkt.

> 3 - 5 pkt.
	
	

	3. 
	Min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery
	TAK
	
	

	4. 
	Sterownik kamery wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo do podłączenia do zewnętrznych urządzeń wizyjnych: 

- 2 x DVI-D (1920 x 1080p),

- 1 x 3G-SDI (1920 x 1080p)
	TAK
	
	

	5. 
	Gniazda DVI-D wyposażone w 2 gwintowane otwory umożliwiające przykręcenie śrubami wtyczki przewodu wideo od obudowy sterownika kamery, 

w zestawie przewód wideo DVI-D / DVI-D, dł. 3 m
	TAK
	
	

	6. 
	Możliwość wykorzystania sterownika kamery do bezpośredniego podłączenia i obsługi dedykowanego giętkiego wideocystoskopu i wideoureterorenoskopu z kamerą wbudowaną w końcówkę sondy wziernikowej
	TAK
	
	

	7. 
	Możliwość rozbudowy sterownika kamery o współpracę z wideolaparoskopem 3D lub 2D z kamerą wbudowaną w końcówkę dystalną wideolaparoskopu
	TAK - 5 pkt.

NIE - 0 pkt.
	
	

	8. 
	Funkcja zapisu wideo i zdjęć w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do gniazda USB sterownika kamery. 
	TAK
	
	

	9. 
	Zapis wideo w formacie: mp4
	TAK
	
	

	10. 
	Zapis zdjęć w formacie: jpeg
	TAK
	
	

	11. 
	Obsługa funkcji sterownika kamery poprzez:

- przyciski głowicy kamery,

- zewnętrzną klawiaturę podłączoną do sterownika 

oraz 

menu wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego 
	TAK
	
	

	12. 
	W zestawie zmywalna klawiatura USB, stopień ochrony IP68
	TAK
	
	

	13. 
	Menu do obsługi kamery prezentowane w formie graficzno - tekstowych ikon wyświetlanych z boku, wzdłuż prawej lub lewej krawędzi ekranu monitora operacyjnego 
	TAK
	
	

	14. 
	Zintegrowana funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami kamery w tym:

- z indywidualną konfiguracją menu kamery,

- z indywidualnym przypisaniem funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery.

Zapis min. 15 indywidualnych profili użytkowników
	TAK
	
	

	15. 
	Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą z wykorzystaniem cyfr i liter  
	TAK
	
	

	16. 
	Możliwość zapisu i odczytu profili użytkowników z zewnętrznej pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery
	TAK
	
	

	17. 
	Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. 

Możliwość zapamiętania danych dla min. 40 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery
	
	
	

	18. 
	Możliwość stałego wyświetlania danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączenia i włączenia wyświetlania w dowolnym momencie
	TAK
	
	

	19. 
	Możliwość wyboru kasowania / pozostawienia danych pacjentów w pamięci wewnętrznej po ponownym uruchomieniu sterownika kamery
	TAK
	
	

	20. 
	Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów tej samej wielkości na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie 
	TAK
	
	

	21. 
	W przypadku podłączenia giętkiego wideoendoskopu – możliwość równoczesnego wyświetlania obrazu z dwóch źródeł (np. kamery laparoskopowej i giętkiego wideoendoskopu), w tym samym czasie na jednym monitorze operacyjnym
	Tak – 5 pkt

Nie – 0 pkt.
	
	

	22. 
	W przypadku podłączenia giętkiego wideoendoskopu – możliwość swobodnego przełączania obrazu z dwóch źródeł (kamery laparoskopowej i giętkiego wideoendoskopu) podczas zabiegu laparoskopowo – endoskopowego za pomocą przycisków na głowicy kamery laparoskopowej i przycisków na głowicy wideoendoskopu 
	Tak – 5 pkt

Nie – 0 pkt.
	
	

	23. 
	Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
	TAK
	
	

	24. 
	Zintegrowana funkcja wyświetlania pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
	TAK
	
	

	25. 
	Funkcja wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora operacyjnego z możliwością wyboru miejsca wyświetlania na ekranie, dostępne min. 2 miejsca wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora operacyjnego
	TAK
	
	

	26. 
	Głowica kamery pracująca w rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, 16:9, wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy CMOS lub CCD, kompatybilna ze sterownikiem kamery FULLHD
	TAK
	
	

	27. 
	Dostępne min. 3 przyciski na głowicy kamery do obsługi funkcji kamery
	TAK
	
	

	28. 
	Regulacja ostrości przy pomocy pierścienia
	TAK
	
	

	29. 
	Funkcja zoom: cyfrowa lub optyczna
	TAK
	
	

	30. 
	Możliwość sterylizacji głowicy kamery w tlenku etylenu oraz w STERRAD
	TAK
	
	

	III
	Wózek aparaturowy
	
	
	

	1. 
	Wózek aparaturowy z wysięgnikiem na monitor, mocowanym bocznie,  z uchwytem VESA 75/100, zasięg 530 mm, maks. obciążenie 15 kg. W zestawie: uchwyt kamery kompatybilny z oferowanym wózkiem,  uchwyt na butlę CO2
	TAK
	
	

	2. 
	Wysięgnik do płynów infuzyjnych, z regulacją wysokości, z 2 haczykami – 1 zestaw
	TAK
	
	

	IV
	Pompa płucząca do histeroskopii 
	
	
	

	1. 
	Rolkowa pompa przeznaczona do zastosowania w laparoskopii oraz ginekologii podczas histeroskopii oraz do pracy z shaverem ginekologicznym
	TAK
	
	

	2. 
	Obsługa pompy poprzez kolorowy ekranem dotykowym
	TAK
	
	

	3. 
	W zestawie dedykowany programy do pompy: HYSTEROSCOPY
	TAK
	
	

	4. 
	Wybór zastosowania pompy z menu z listy procedur wyświetlanych na ekranie dotykowym
	TAK
	
	

	5. 
	Pompa wyposażona w czujniki kontroli ciśnienia płukania
	TAK
	
	

	6. 
	Regulacja ciśnienia płukania w zakresie min. 20 - 130 mmHg w procedurach ciśnieniowo kontrolowanych
	TAK
	
	

	7. 
	Regulacja prędkości płukania w zakresie  min. 100 - 2000 ml/min. w procedurach z kontrolą przepływu
	TAK
	
	

	8. 
	Regulacja prędkości odsysania w zakresie min. 100 - 1000 ml/min. w procedurach wykorzystujących odsysanie
	TAK
	
	

	9. 
	Wyświetlanie ciśnienia płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym
	TAK
	
	

	10. 
	Wyświetlanie prędkości płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym
	TAK
	
	

	11. 
	Wyświetlanie prędkości odsysania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym
	TAK
	
	

	12. 
	Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dane dren
	TAK
	
	

	13. 
	Animacja wyświetlana na  ekranie dotykowym instruująca sposób zakładania drenu
	TAK
	
	

	14. 
	Dren płuczący do procedur z kontrolą ciśnienia, sterylny, jednorazowy - 30 szt.
	TAK
	
	

	15. 
	Zestaw drenu płuczącego z kontrolą ciśnienia, z igłami wielorazowy, autoklawowalny – 2 szt.

W zestawie: 10 szt. drenu pompy

20 szt. membran drenu
	TAK
	
	

	V
	Resektoskop bipolarny 24/26 Fr. - zestaw
	
	
	

	1. 
	Optyka do resektoskopu bipolarnego, śr. 4 mm, dł. 30 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w:

- układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa,

- oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu,

- oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki,

- przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 2 adaptery do światłowodów różnych producentów – 1 szt.
	TAK
	
	

	2. 
	Element pracujący resektoskopu bipolarnego, typ bierny, wykorzystujący elektrody bipolarne dwubiegunowe działające w oparciu o technikę w pełni bipolarną, w której bieguny aktywny i powrotny umieszczone są na tej samej prowadnicy w części dystalnej; technika bipolarna niewymagająca zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF. Element pracujący wyposażony w pełne uchwyty na palce. - 1 szt.
	TAK
	
	

	3. 
	Płaszcz resektoskopowy rozmiar 26 Fr., obrotowy, przepływowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z obrotowym mocowaniem pomiędzy płaszczami; przyłącza płukania i odsysania zintegrowane z płaszczem zewnętrznym, wyposażone w końcówki LUER-Lock i rozbieralne, metalowe kraniki; płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie – 1 szt.
	TAK
	
	

	4. 
	Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 26 Fr. – 1 szt.
	TAK
	
	

	5. 
	Pętla tnąca, zagięta, bipolarna, do zastosowania z płaszczem 24/26Fr., wielorazowa, autoklawowalna. Oznakowanie kolorystyczne, ułatwiające identyfikację typu – 6 szt.
	TAK
	
	

	6. 
	Tuleja ochronna do pętli – 1 szt.
	TAK
	
	

	7. 
	Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 3m, do zastosowania z diatermią chirurgiczną i elementem roboczym resektoskopu – 1 szt.
	TAK
	
	

	8. 
	Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm - 1 szt.
	TAK
	
	

	9. 
	Taca druciana z składanymi uchwytami, wym. 535 x 250 x 66 mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	10. 
	Pokrywa do tacy drucianej – 1 szt.
	TAK
	
	

	11. 
	Wkład silikonowy  do kosza drucianego, niebieski,

wym. zewn. 530 x 240 mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	VI
	Pozostałe
	
	
	

	1. 
	Trokar wielorazowy, piramidalny grot, do instrumentów 10mm, dł. 10,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, zielone oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny – 2 szt.
	TAK
	
	

	2. 
	Trokar wielorazowy, grot piramidalny, do instrumentów 5mm, dł. 10,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, czarne oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny – 2 szt.
	TAK
	
	

	3. 
	Igła Veressa, dł. 13 cm, autoklawowalna - 1 szt.
	TAK
	
	

	4. 
	Nożyczki laparoskopowe, ostrza zakrzywione, długość bransz 12- 15mm, dwie bransze ruchome, śred. 5mm, izolowane, uchwyt z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki,  rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 36cm, obrotowe, autoklawowalne – 1 szt.
	TAK
	
	

	5. 
	Kleszcze laparoskopowe typu KELLY, długość bransz 22 mm, obie ruchome; śred. 5 mm, długość robocza 36cm, obrotowe, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 1 szt.
	TAK
	
	

	6. 
	Kleszcze laparoskopowe, chwytające bransze o długości 13 mm, obrotowe, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, z zapinką, śred. 5mm, długość robocza 36cm, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 1 szt.
	TAK
	
	

	7. 
	Kleszcze laparoskopowe typu BABCOCK, bransze okienkowe, ząbkowane, 1 bransza ruchoma, śr. 5 mm i długość robocza 36 cm z zapinką – 1 szt.
	TAK
	
	

	8. 
	Gwarancja
	TAK/podać

12 miesięcy 0 pkt

24 miesiące 10 pkt

36 miesięcy 20 pkt

.
	
	

	9. 
	Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.
	TAK

do 31.05.2023 r.
	
	

	10. 
	Paszport techniczny uzupełniony o dane aparatu/sprzętu oraz zawierający wpis 

o pierwszym uruchomieniu oraz terminie następnego przeglądu technicznego wraz 

z pieczątką firmy i czytelnym podpisem serwisanta. Wraz z paszportem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kartę gwarancyjną i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy

(dostarczony przy dostawie sprzętu)
	TAK, dostarczyć przy dostawie sprzętu
	
	

	11. 
	Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia dwóch szkoleń: pierwsze w momencie dostawy, instalacji  i uruchomienia aparatu, natomiast drugie w terminie 4 tygodni od daty dopuszczenia aparatu do eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu/listy obecności z przeprowadzonego szkolenia.
	TAK
	
	

	12. 
	Przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia.
	TAK
	
	

	13. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej – przy dostawie)
	TAK
	
	

	14. 
	Certyfikaty dopuszczające sprzęt do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.:

- Certyfikat CE

- Deklaracja Zgodności 

- Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych
	TAK podać
	
	

	15. 
	Aparat jest pozbawiony wszelkich blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez szpital z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy (dotyczy oceny stanu aparatu i jego działania).
	TAK
	
	


1. Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie „Oferowane” należy opisać parametr oferowany. Brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

3. Instrukcja obsługi w języku polskim.
SZCZEGÓŁÓWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

/podać markę, model, typ/ .......................................................................................................................................................................................

oświadczam, że oferuję następujące warunki gwarancji i serwisu:

	Lp.
	Warunki gwarancji i serwisu
	Wymagania
	Oferowane warunki gwarancji i serwisu

/podać/

	1.
	Okres gwarancji – w miesiącach. 
	Min 12 miesięcy
	

	2.
	Termin rozpoczęcia gwarancji – od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego i oddania sprzętu do eksploatacji  
	TAK
	

	3.
	Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie w dni robocze do 48 godzin od momentu uzyskania informacji o awarii (przyjazd na wezwanie lub zdalna diagnostyka i naprawa za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN (jeśli istnieje możliwość połączenia zdalnego) Powyższe terminy dotyczą dni roboczych przez, które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zamawiający wydłuży maksymalny czas reakcji serwisu z 48h do 72h
	48 godzin
	

	4.
	Maksymalny czas naprawy wymagający wymiany części  / ilość dni roboczych /
	7 dni
	

	5.
	Graniczny czas naprawy, po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji sprzętu medycznego/wyposażenia medycznego aparatury medycznej/ sprzętu medycznego/sprzętu technicznego/innego wyposażenia 
	7 dni
	

	6.
	Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy
	3
	

	7.
	Minimalna liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji.
a w przypadku konieczności sprowadzania części spoza granicy kraju do 20 dni roboczych
	10 dni
	

	8.
	Liczba  przeglądów w czasie gwarancji 


	Minimum 1 na 12 miesięcy, chyba, że zalecenia producenta wskazują inaczej
	

	9.
	Należy sprecyzować ewentualne ograniczenia usług gwarancyjnych oraz  ewentualne przyczyny cofnięcia gwarancji.
	PODAĆ
	

	10.
	Dostarczony sprzęt zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcje obsługi oraz instrukcje serwisowe – dokumenty winny być w języku polskim lub tłumaczone na język polski.
	TAK
	

	11.
	Oferent dokona instalacji oferowanego sprzętu medycznego i przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi tegoż sprzętu w dzień przekazania sprzętu do eksploatacji przez Zamawiającego  i 4 tygodnie od daty przekazania sprzętu do eksploatacji przez Zamawiającego (łącznie dwa szkolenia)
	TAK
	

	12.
	Najbliższy kupującego punkt serwisowy obsługujący zakupiony sprzęt medyczny.
	PODAĆ
	


Data: …………….
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