Załącznik nr 4
 do postępowania nr DTA-381-56/2018
Zakres czynności jakie muszą być wykonane podczas przeglądu:

ZADANIE NR 1

1) Przegląd monitorów Draeger Infinity Delta – 4 szt., nr seryjne:
· 6003250976, 
· 6000243179, 
· 6000317278,
· 6003296071
wraz z wymianą części eksploatacyjnych:
	Kod produktu
	Nazwa produktu
	Ilość

	2866726
	NBP air filter
	0,8 szt. (0,2 na monitor)

	MS31385
	Lithium-ion battery
	4 szt.  (1 na monitor)



2) Przegląd parowników Draeger Vapor 2000 – 6 szt. 
wraz z wymianą części eksploatacyjnych:
	Kod produktu
	Nazwa produktu
	Ilość

	MX08235
	2-year Vapor kit
	6 szt. (1 na parownik)



3) Przegląd aparatów do znieczulania Draeger Fabius Tiro – 4 szt., nr seryjne:
· ARZK-0131
· ARZK-0130
· ASBM-0385
· ASBM-0384
wraz z wymianą części eksploatacyjnych:
	Kod produktu
	Nazwa produktu
	Ilość

	MX08832
	ZESTAW 2-LETNI FABIUS GS
	4 szt. (1 na aparat)



4) Przegląd monitorów Draeger SCIO FOUR – 4 szt., nr seryjne:
· ARZJ-0121
· ARZJ-0120
· ASBL-0052
· ASBL-0053
wraz z wymianą części eksploatacyjnych:
	Kod produktu
	Nazwa produktu
	Ilość

	6871276
	FILTER MAT MGD
	4 szt. (1 na monitor)

	MX08834
	FILTR 37MM
	4 szt. (1 na monitor)

	6870522
	O-ring (black)
	4 szt. (1 na monitor)

	6870529 
	O-ring (green)
	4 szt. (1 na monitor)



ZADANIE NR 2
[bookmark: _GoBack]
1) Przegląd Inkubatora Draeger C2000, nr seryjny EU29871 – 1 szt.
wraz z wymianą części eksploatacyjnych:
	Kod produktu
	Nazwa produktu

	MU12504
	FILTR POWIETRZA C2000

	MU12681
	ZATRZASK SCIANKI WEWN.

	MU24903
	OXYGEN SENSOR - ZESTAW 2 SZT.

	MU03664 
	ZAWÓR O2




ZADANIE NR 3

1) Przegląd Miernik bilirubiny Draeger IM103, nr seryjny 3202373


UWAGA!!!
Wymiana poszczególnych części eksploatacyjnych musi zostać odnotowana 
w paszporcie technicznym urządzenia.


Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, kierując się bezpieczeństwem pacjentów, serwis świadczący usługę powinien:
1) Dysponować określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi; 
2) Posiadać określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone 
w sposób zrozumiały dla zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności 
3) Zatrudniać osoby posiadające określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 
4) Posiadać legalizowaną i wymaganą przez producenta aparaturę kontrolno-pomiarową.
5) Wymieniać części zgodnie z instrukcją techniczną/instrukcją obsługi producenta.

