
Szamotuły, dnia 20.12.2019 r. 
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły

ZP-381-64/2019

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem, nr sprawy: ZP-381-64/2019.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. Czy Zamawiający dopuści jako kryterium punktowane, skrzynię biegów manualną zsynchronizowaną lub zrezygnuje z punktacji automatycznej skrzyni biegów?
Odp.: Zamawiający dopuszcza manualną skrzynię biegów. Zamawiający podtrzymuje zapisy punktacji automatycznej skrzyni biegów.
1. Czy Zamawiający dopuści Ambulans z tylnymi czujnikami parkowania informującymi o zbliżaniu się do przeszkody z dźwiękową sygnalizacją znajdującą się w kabinie kierowcy?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści Ambulans wyposażony w czujniki cofania z wizualizacją w kabinie kierowcy?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.
1. Czy Zamawiający dopuści, pojazd typu furgon z fabrycznym układem wydechowym, dostosowanym do stosowanie we wszystkich konfiguracji Ambulansów?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy zamawiający dopuści, pojazd typu furgon, z przeszklonymi drzwiami lewymi, przesuwnymi, pełniącymi dodatkową funkcję wyjścia ewakuacyjnego ?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.
1. Czy Zamawiający dopuści Ambulans, ze schowkiem za lewymi drzwiami przesuwnymi, oddzielony otwieraną roletą od przedziału medycznego?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.
1. Czy zamawiający dopuści, pojazd typu furgon z fotelem kierowcy regulowanym w trzech płaszczyznach i kolumną kierownicy regulowaną w jednej płaszczyźnie?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy zamawiający dopuści, pojazd typu furgon, z normą emisji spalin Euro VI lub Euro 6?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza
1. Czy zamawiający dopuści, pojazd typu furgon, bez asystenta bocznego wiatru oraz asystenta martwego punku, natomiast z fabrycznym panoramicznym lusterkiem umożliwiającym zniwelowanie martwego punktu?
[bookmark: _Hlk27719781]Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
1. Czy zamawiający dopuści, pojazd typu furgon, z systemem wspomagającym ruszania pod górę, poprzez system uniemożliwiający, staczania się pojazdu przy ruszaniu?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści Ambulans wyposażony w szyber – dach pełniący funkcję wyjścia ewakuacyjnego, montowany na etapie zabudowy, spełniający normy homologacji ambulansu sanitarnego?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
1.  Czy zamawiający dopuści, pojazd typu furgon, wyposażony w alternator o mocy 185 A?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza
1. Czy zamawiający dopuści, pojazd typu furgon, wyposażony w dwa akumulatory o łącznej pojemności 195 Ah?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza
1. Czy zamawiający dopuści dostawę Ambulansu do siedziby zamawiającego z dojazdem ,,Na Kołach”?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale w momencie przekazania pojazd musi mieć pełen zbiornik paliwa.
1. Czy zamawiający zmiani terminu składania ofert do 07.01.2020r?
Odp.: Tak, Zamawiający dokona zmiany terminu składania ofert na 08.01.2020 r.
1. Czy zamawiający zgodzi się na dostawę do 16 kwietnia 2020r.?
[bookmark: _Hlk27822374]Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
1. Czy zamawiający zrezygnuje z dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
1. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Ambulans typu „C” z przedziałem medycznym o długości 3000 mm?
Odp.: Zgodnie z SIWZ
1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania i dostarczenia Ambulansu z fabrycznym radioodbiornikiem wyposażonym w szeroko stosowany system głośnomówiący bluetooth?
Odp.: Zgodnie z SIWZ. System głośnomówiący bluetooth nie jest wymagany.
1. Czy Zamawiający dopuści Ambulans z drzwiami przesuwnymi wyposażonymi w otwierane szyby?
[bookmark: _Hlk27720176]Odp.: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści Ambulans bez stopnia wewnętrznego natomiast z podłoga na poziome stopnia wewnętrznego takich marek jak Mercedes Sprinter, VW Crafter, MAN TGE?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.
1. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny Ambulans ze stabilizowanym przez fabryczne certyfikowane rozwiązania zapewniające komfort i bezpieczeństwo jazdy?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny Ambulans z belka świetlną LED w kolorze niebieskim?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści panel sterowania w przedziale medycznym i kabinie kierowcy inny niż opisany, spełniający wszystkie potrzebne funkcje – panel nie dotykowy?
Odp.: Zamawiający dopuszcza panel w przedziale medycznym inny niż opisany, ale spełniający funkcje opisane w SIWZ.
1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia Ambulansu wyposażonego w dwie butle tlenowe 10 litrów oraz reduktory?
Odp.: Zamawiający nie wymaga.
1. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny Ambulans z szafką na leki zamykaną na zamek z kluczem?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający wymaga aby Ambulans wyposażony był w dwa mocowanie butli aluminiowych 2,7 litra?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający wymaga aby Ambulans wyposażony był w dwie butle 2,7 litra oraz reduktory z przepływomierzem?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści aby Ambulans wyposażony był w fotel obrotowy z jednym podłokietnikiem?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza
1. Czy Zamawiający Wymaga aby Ambulans (zabudowa medyczna) serwisowany był przez dwa lata w siedzibie Zamawiającego (ul. Targowa 14; 62-045 Pniewy) bezpłatnie? Czyli wliczając dojazd, nocleg, ewentualne wynajęcie ogrzewanego pomieszczenia serwisowego, wliczając ewentualne koszty części, ewentualnie zniszczone materiały itd. prognozując na 24 miesiące do przodu?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający wymaga aby nosze posiadały możliwość rozłożenia i zablokowania podpórek bocznych na zewnątrz tym samym poszerzenia leża pacjenta w skrajnych przypadkach?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający wymaga aby blokada przednich kółek do jazdy na wprost była automatyczna?
Odp.: Zamawiający nie wymaga.
1. Czy Zamawiający wymaga aby podwozie transportera rozkładało się automatycznie bez wciskani, zwalniania dodatkowych dźwigni, uchwytów?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający kierując się doświadczeniem wymaga aby transporter był wyposażony w blokadę wyjazdu transportera jeśli przednie golenie nie są całkowicie rozłożone i grozą upadkiem? Wyjaśniamy, iż jest to szeroko stosowane rozwiązanie u renomowanych producentów
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
35. Pytanie 1
Czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami? dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych.
Odp. Tak, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
36. Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowy model noszy wyposażony składane a nie chowane tylne rączek do przenoszenia z dodatkową funkcją noszy umożliwiającą transport poszkodowanego w pozycji siedzącej analogicznie jak na krześle transportowym ? . 
Uzasadnienie: Nowe nosze posiadają funkcjonalność umożliwiająca złożenie noszy (poprzez skrócenie ramy) do pozycji krzesła gdzie pacjent jedzie na noszach z nogami opuszczonymi do dołu analogicznie jak na krześle transportowym . Taka konstrukcja jest bardzo przydatna w przypadku transportu pacjentów np. w wąskich klatkach czy też w windzie gdzie dzięki możliwości skrócenia długości ramy mamy możliwość zmieścić się do windy w bloku z pacjentem transportowanym na nosach bez konieczności jego znoszenia po schodach. Jednak funkcja ta wymusza konieczność złożenia tylnych (na zdjęciu dolnych rączek) a nie ich wsuwania w ramę po to by uniknąć ich uszkodzenia w trakcie transportu pacjenta w pozycji siedzącej.
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Odp. Zamawiający nie dopuszcza
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