Szamotuły, dnia 20.07.2021 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-32/2021
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedury klasycznej art.275 ust.1 na: Dostawa Ambulansu sanitarnego typu C na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego we Wronkach, nr sprawy: ZP-381- 32/2021.

Na podstawie art. 284 ust.1-6  ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa Ambulansu sanitarnego typu C na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego we Wronkach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Pytanie 1.

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
2. Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

3. Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ,

który posiada  regulację kolumny kierownicy w  jednej płaszczyźnie, oraz  fotel kierowcy z regulacją w 3

płaszczyznach, plus dodatkowa  pełną regulację  oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni

umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

4. Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, 

z drzwiami lewymi przesuwnymi z nieprzeźroczystą  szybą w kolorze nadwozia ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

5. Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny  ma długość  3,10 m, szerokość 1,73 m  oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą  PN EN 1789  i  wymogiem  NFZ dla ambulansu typu C ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

6. Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści,  standardową długość gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące bez limitu km, oraz na  perforację nadwozia  72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy,  którą oferuje większość 
producentów  ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

7. Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania samochód w którym

stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały

uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi,

rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym,

szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska

podłoga) niż stabilizator osi tylnej ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

8. Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą bez Asystenta bocznego wiatru  oraz przedniej szyby elektrycznie ogrzewanej ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

9. Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ posiadający inne rozwiązanie układu wydechowego bez przedłużenia go do końca pojazdu, które jest przystosowane do pełnienia funkcji ambulansu ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

10. Pytanie 10

Czy fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciw pyłkowym ma być automatyczna  typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę  ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza klimatyzację kabiny kierowcy z filtrem przeciw pyłkowym , automatyczną  typu Climatronic .

11. Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW , o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm i pojemności skokowej 2299cm³ z Euro VI oraz napędem na oś przednią   ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
12. Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści ambulans ze światłami przeciwmgielnymi  bez funkcji doświetlania zakrętów,  natomiast z Reflektorami LED Dwu Optycznymi, znacznie zwiększającymi stałe doświetlenie drogi oraz pobocza, poprawiających widoczność podczas trudnych warunków pogodowych ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 23.07.2021 r. Godzina na składanie i otwarcie ofert jest bez zmian. 
……………………………

Zatwierdzam

