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Załącznik nr 1j do SWZ



ZP-381- 12/2022

FORMULARZ CENOWY

ZESTAWIENIE 

WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – OPZ

Część nr 12 zamówienia – Formularz cenowy

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne:  
Komplet do mycia i dezynfekcji oddziałów – 6 kpl.
Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 

……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 



             ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 




…………………………………..……………………

Rok produkcji (nie starszy jak 2022r.)                
…..……………………………………………………

	L.p
	Parametry techniczne
	Parametry wymagane
	OFEROWANE ( wypełnia wykonawca)
	PUNKTACJA

	1. 
	Wózki wraz z wyposażeniem 6 sztuk
	TAK 
	
	

	2. 
	Wózek serwisowy do pracy z mopami systemu nasączenia mopów
	TAK 
	
	

	3. 
	Max. wymiary wózka: szerokość 46 cm, głębokość 55 cm, wysokość 111 cm
	TAK 
	
	

	4. 
	Wózek wykonany z tworzywa sztucznego, aluminium i stali szlachetnej
	TAK 
	
	

	5. 
	Podstawa wózka z czterema kołami o średnicy 100 mm., wszystkie skrętne, ułożyskowane oraz powleczone szarą gumą, która zapobiega pozostawianiu śladów, w tym dwa koła wyposażone w hamulec aktywowany i dezaktywowany za pomocą stopy
	TAK 
	
	

	6. 
	Wyposażony w cztery elastyczne element zabezpieczającymi narożniki podstawy przed uszkodzeniem,  elementy wykonane z tworzywa nie pozostawiającego śladów na powierzchnia z którymi mają kontakt np. przy zderzeniu
	TAK 
	 
	

	7. 
	Wyposażony w dwa maszty aluminiowe z możliwością regulacji położenia kuwet
	TAK 
	
	

	8. 
	Wyposażony w dwie kuwety o pojemności 15 l. i wymiarach szer.34-35 cm,gł.49-50 cm,wys.16-17 cm, 
	TAK 
	
	

	9. 
	Wyposażony w dwie kuwety o pojemności 5 l. i wymiarach szer.34-35 cm,gł.49-50 cm,wys.6-7 cm, z możliwością ustawienia czterech wiaderek o pojemności 6l na każdej z kuwet
	TAK 
	
	

	10. 
	Wyposażony w trzy wiaderka z podziałką o zakresach pomiaru co 500 ml, o pojemności 6 l. każde, do serwisowania powierzchni górnych w kolorze ciemno szarym oraz uchwytami w kolorach niebieskim - 1szt. żółtym - 1szt., czerwonym -1 szt.. Zaopatrzone w pokrywki w kolorach niebieskim -1 szt., żółtym -1 szt., czerwonym - 1 szt.
	TAK 
	
	

	11. 
	Wyposażany w jedną pokrywy z uszczelką (z widocznym kolorystycznym oznaczeniem jej przeznaczenia) do hermetycznego zamykania pojemnika (kuwety) na czyste mopy, jedną pokrywę w kolorze czerwonym bez uszczelki z przeznaczeniem do zamykania pojemnika (kuwety) do magazynowania mopów brudnych, 
	TAK 
	
	

	12. 
	Wyposażony w system mocowania kuwet pozwalający na ich bezpieczne wysuwanie
	TAK 
	
	

	13. 
	Wyposażony w jeden samozamykający się uchwyt na kije i akcesoria dodatkowe wraz z podpórką na stelaż mopa
	TAK 
	
	

	14. 
	Wózek wyposażony w uchwyt do zamocowania płynu dezynfekcyjnego, wykonany ze stali nierdzewnej, mocowanie uchwytu do wózka bez użycia narzędzi za pomocą dwóch stabilizatorów.
	TAK 
	
	

	15. 
	Uchwyt na rękawiczki wykonany z polipropylenu, wykonany ze stali nierdzewnej, mocowanie uchwytu do wózka bez użycia narzędzi za pomocą dwóch stabilizatorów, w pudełku umożliwia schowanie opakowania 200 sztuk rękawiczek.
	TAK 
	
	

	16. 
	Budowa wózka umożliwiająca  modyfikację wózka bez użycia narzędzi, polegającą na jego rozbudowie lub zmianie przeznaczenia (możliwa zmiana systemów do sprzątania ) 
	Tak
	
	

	17. 
	Wózek wyposażony w kij do zamocowania uchwytu nakładek mopa
	TAK 
	
	

	18. 
	Kij wykonany z aluminium eloksalowanego, rękojeść uchwytu z polioxymtylanu kolor antracytowy.
	TAK 
	
	

	19. 
	Wymagana długość kija 140 cm, wymagana długość uchwytu/rękojeści min.16 cm
	TAK 
	
	

	20. 
	Kij przystosowany do mocowanie uchwytu nakładki mop do kija za pomocą śruby , otwór na śrubę umiejscowiony  w odległości 17 mm od dolnej krawędzi kija, średnica otworu na śrubę 6,5 mm 
	TAK 
	
	

	21. 
	Max. Waga kija waga 275 g (+/- 10 g) 
	TAK 
	
	

	22. 
	Kij zakończony uchwytem nakładek mop
	TAK 
	
	

	23. 
	Uchwyt nakładek mop; wykonany z polipropylenu z dodatkiem włókna szklanego.
	TAK 
	
	

	24. 
	Waga uchwytu nakładek mopa 380 g. ( +/- 10 g.)
	TAK 
	
	

	25. 
	Długość całkowita 40 cm; dostosowany do mopów w rozmiarze 40 cm
	TAK 
	
	

	26. 
	Zapewniający bezdotykową obsługę mopa. Otwierany za pomocą jednego przycisku ręcznego usytuowanego w przegubie.  
	Otwierany za pomocą jednego przycisku ręcznego usytuowanego w przegubie - 5 pkt

Otwierany za pomocą jednego przycisku nożnego usytuowanego nie w przegubie lub brak otwierania - 0 pkt
	
	

	27. 
	Uchwyt po otwarciu zachowujący symetrię tzn. oba ramiona o takiej samej długości
	TAK 
	
	

	28. 
	Przegub uchwytu wyposażony w śrubę do trwałego połączenia uchwytu z kijem, konstrukcja przegubu zapewniające ukrycie śruby w sposób uniemożliwiający skaleczenie się podczas pracy, łeb śruby z nacięciem prostym, nartka śruby samo kontrująca w celu braku konieczności stosowania klucza przy łączeniu nakładki z kijem
	TAK 
	
	

	29. 
	Elementy wózka takie jak kuwety, wiaderka,  pokrywy kuwet , pokrywy wiaderek, podpórka stelażu mopa,uchwyt mopa, uchwyty wiaderek wykonane z materiałów umożliwiających poddawaniu ich procesowi dezynfekcji termicznej  w temperaturze  110 °C.  
	
	
	

	30. 
	Dostępne elementy do serwisu uchwytu
	TAK 
	
	

	31. 
	Mopy do czyszczenia konserwacyjnego z dużym użyciem środków chemicznych, do czyszczenia dezynfekującego 600 sztuk
	TAK 
	
	

	32. 
	Mop kieszeniowy płaski przystosowany do uchwytu o długości 40 cm.   
	TAK 
	
	

	33. 
	Tkany minimum 15, ścieg supełkowy frędzle wewnętrznie zamknięte, zewnętrznie otwarte, waga 170 g. (+/- 10 g)  
	
	
	

	34. 
	Wymiary przed praniem długość zewnętrzna.43,5 cm. długość wewnętrzna 41,5 cm. szerokość zewnętrzna 14,5 cm. szerokość wewnętrzna 12 cm. Wymiary po praniu długość zewnętrzna 42 cm, długość wewnętrzna 40 cm. szerokość zewnętrzna 14 cm. szerokość wewnętrzna 12 cm. 
	TAK 
	
	

	35. 
	Maksymalna ścieralność 2%
	TAK 
	
	

	36. 
	Odporność na temp. prania 95 °C, suszenia 110 °C.
	TAK 
	
	

	37. 
	Podstawa mopa poliester 65%/bawełna 35% kolor naturalny. Lamówka poliester 50 mm. 6 kolorów do wyboru ( niebieski,czerwony,zielony,biały,żółty,pomarańczowy ) wszyta na całej długości mopa
	Lamówka poliester 50 mm. 6 kolorów do wyboru ( niebieski, czerwony, zielony, biały, żółty, pomarańczowy ) wszyta na całej długości mopa - 5 pkt.

Inny sposób oznaczania mopa - 0 pkt
	
	

	38. 
	Frędzle wewnętrzne tkane długość 20 mm zamknięte, symetryczne, włókno mieszane poliester 78% bawełna 22%, kolor naturalny. Frędzle zewnętrzne długość 60/20 mm. otwarte, asymetryczne, włókno mieszane poliester 78% bawełna 22%, kolor naturalny
	TAK 
	
	


	39. 
	Wewnętrzne pętelki mopa tkane w sposób zapewniający brak możliwości wyciągnięcia nitki z tkaniny.
	TAK 
	
	

	40. 
	Trwale oznakowanie w kolorze niebieskim jednej kieszeni mopa informacją o nazwie producenta, nazwie handlowej, przepisie prania, numerze katalogowym, rozmiarze mopa oraz dacie produkcji
	TAK 
	
	

	41. 
	Możliwość trwałego oznakowania logo lub nazwy klienta ( kolor do wyboru ) na drugiej kieszeni mopa.
	TAK 
	
	

	42. 
	Gwarancja min 350 cykli prawidłowych prań.
	TAK 
	
	

	43. 
	Możliwość sterylizacji w temp. 120 stopni C przez 15 minut.
	
	
	

	44. 
	Mopy do mycie na mokro i na wilgotno mocno ustrukturyzowanych i chropowatych powierzchni 210 sztuk
	TAK 
	
	

	45. 
	Mop kieszeniowy płaski przystosowany do uchwytu o długości 40 cm 
	TAK 
	
	

	46. 
	Skład poliester/bawełna/włókna szorujące ze szczeciny, kolor biało czerwony, wykonany z materiału zapewniającego optymalne wchłanianie brudu w sposób mechaniczny
	TAK 
	
	

	47. 
	Odporność na temp. prania 95°C,suszenia 95°C 
	TAK 
	
	

	48. 
	Wymiary długość 44 cm( +/- 1 cm),szerokość 16 cm( +/-0,5 cm),waga 115 g (+/-10 g)
	TAK 
	
	

	49. 
	Posiadający dwie kieszenie do mocowania mopa na uchwycie z nacięciami do szybkiego odprowadzania wody
	TAK 
	
	

	50. 
	Wymiary wewn. kieszeni szerokość 11 cm(+/-1 cm),głębokość 6,5 cm ( +/-1 cm).
	TAK 
	
	

	51. 
	Trwale oznakowanie(w kolorze czarnym) jednej kieszeni informacją o nazwie producenta, nazwie handlowej, przepisie prania,numerze katalogowym,rozmiarze mopa oraz dacie produkcji.
	TAK 
	
	

	52. 
	Możliwość trwałego oznakowania logo lub nazwy klienta ( kolor do wyboru ) na drugiej kieszeni mopa.
	TAK 
	
	

	53. 
	Gwarancja min 350 cykli prawidłowych prań w temp.95C
	TAK 
	
	

	54. 
	Kieszenie wszystkich mopów o wzmocnionych brzegach z rozciągliwego materiału zapewniającego zmniejszenie naprężeń i wyeliminowanie możliwości uszkodzeń mechanicznych
	 Kieszenie – w miejscu wsuwania uchwytu wszyty element gumowy - 5 pkt
 Kieszenie – w miejscu wsuwania uchwytu brak wszytych elementów gumowych - 0 pkt
	
	

	55. 
	Ściereczka w kolorze czerwonym 120 sztuk
	TAK 
	
	

	56. 
	Przeznaczona do powierzchni: armatury łazienkowej, zlewów, blatów, sprzętów ze stali szlachetnej; usuwa kurz, brud i tłuste zabrudzenia, do stosowania na sucho, mokro i wilgotno, nie pozostawia smug i zacieków
	TAK 
	
	

	57. 
	Ściereczka wykonana z mikrofaza 75% 
poliester, 25% poliamid
	TAK 
	
	

	58. 
	Wymiary: 32 x 32 cm, ciężar pow.: 330 g/m2, opk.=1 sztuka
	TAK 
	
	

	59. 
	Ściereczka w kolorze żółtym 120 sztuk
	TAK 
	
	

	60. 
	Przeznaczona do powierzchni: armatury łazienkowej, zlewów, blatów, sprzętów ze stali szlachetnej; usuwa kurz, brud i tłuste zabrudzenia, do stosowania na sucho, mokro i wilgotno, nie pozostawia smug i zacieków
	TAK 
	
	

	61. 
	Ściereczka wykonana z mikrofaza 75% 
poliester, 25% poliamid
	TAK 
	
	

	62. 
	Wymiary: 32 x 32 cm, ciężar pow.: 330 g/m2, opk.=1 sztuka
	TAK 
	
	

	63. 
	Ściereczka w kolorze niebieskim 120 sztuk
	TAK 
	
	

	64. 
	Przeznaczona do powierzchni: armatury łazienkowej, zlewów, blatów, sprzętów ze stali szlachetnej; usuwa kurz, brud i tłuste zabrudzenia, do stosowania na sucho, mokro i wilgotno, nie pozostawia smug i zacieków
	TAK 
	
	

	65. 
	Ściereczka wykonana z mikrofaza 75% 
poliester, 25% poliamid
	TAK 
	
	

	66. 
	Wymiary: 32 x 32 cm, ciężar pow.: 330 g/m2, opk.=1 sztuka
	TAK 
	
	

	67. 
	Wszystkie sciereczki z mozliwością  prania w temp. do 95C, suszenia w temp. 60C
	Możliwość prania w temp. 95C, suszenia w temp. 60C - 5 pkt.

Możliwość prania w temp. mniejszej niż 95C i suszenia w temp. mniejszej niż 60C - 0pkt
	
	

	68. 
	Wszystkie elementy systemu od jednego producenta
	 TAK 
	
	

	
	
	
	
	

	POZOSTAŁE WARUNKI + WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
	

	1. 
	Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.
	TAK

do 31.05.2023 r.
	
	

	2. 
	Paszport techniczny uzupełniony o dane aparatu/sprzętu oraz zawierający wpis 

o pierwszym uruchomieniu oraz terminie następnego przeglądu technicznego wraz 

z pieczątką firmy i czytelnym podpisem serwisanta. Wraz z paszportem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kartę gwarancyjną i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy

(dostarczony przy dostawie sprzętu)
	TAK, dostarczyć przy dostawie sprzętu
	
	

	3. 
	Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia dwóch szkoleń: pierwsze w momencie dostawy, instalacji  i uruchomienia aparatu, natomiast drugie w terminie 4 tygodni od daty dopuszczenia aparatu do eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu/listy obecności z przeprowadzonego szkolenia.
	TAK
	
	

	4. 
	Gwarancja minimum 24 miesiące.
	TAK podać

12 miesiące – 0 pkt

24 miesięcy – 10 pkt

30 miesięcy – 20 pkt

	
	

	5. 
	Dostępność części zamiennych minimum 10 lat od momentu złożenia oferty
	TAK
	
	

	6. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej – przy dostawie)
	TAK
	
	

	7. 
	Dostarczony sprzęt zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcje obsługi oraz instrukcje serwisowe – dokumenty winny być w języku polskim lub tłumaczone na język polski. 
	TAK
	
	


1. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

2. Instrukcja obsługi w języku polskim.
SZCZEGÓŁÓWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

/podać markę, model, typ/ ..................................................................................................................................................................

oświadczam, że oferuję następujące warunki gwarancji i serwisu:

	Lp.
	Warunki gwarancji i serwisu
	Wymagania
	Oferowane warunki gwarancji i serwisu

/podać/

	1.
	Okres gwarancji – w miesiącach. 
	Min 24 miesiące
	

	2.
	Termin rozpoczęcia gwarancji – od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego i oddania sprzętu do eksploatacji  
	TAK
	

	3.
	Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie w dni robocze do 48 godzin od momentu uzyskania informacji o awarii (przyjazd na wezwanie lub zdalna diagnostyka i naprawa za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN (jeśli istnieje możliwość połączenia zdalnego) Powyższe terminy dotyczą dni roboczych przez, które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
	48 godzin
	

	4.
	Maksymalny czas naprawy wymagający wymiany części  / ilość dni roboczych /
	7 dni
	

	5.
	Graniczny czas naprawy, po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji sprzętu medycznego/wyposażenia medycznego aparatury medycznej/ sprzętu medycznego/sprzętu technicznego/innego wyposażenia 
	7 dni
	

	6.
	Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy
	3
	

	7.
	Minimalna liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji.
	7 dni
	

	8.
	Liczba  przeglądów w czasie gwarancji 


	Minimum 1 na 12 miesięcy, chyba, że zalecenia producenta wskazują inaczej
	

	9.
	Należy sprecyzować ewentualne ograniczenia usług gwarancyjnych oraz  ewentualne przyczyny cofnięcia gwarancji.
	PODAĆ
	

	10.
	Dostarczony sprzęt zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcje obsługi oraz instrukcje serwisowe – dokumenty winny być w języku polskim lub tłumaczone na język polski.
	TAK
	

	11.
	Oferent dokona instalacji oferowanego sprzętu medycznego i przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi tegoż sprzętu w dzień przekazania sprzętu do eksploatacji przez Zamawiającego  i 4 tygodnie od daty przekazania sprzętu do eksploatacji przez Zamawiającego (łącznie dwa szkolenia)
	TAK
	

	12.
	Najbliższy kupującego punkt serwisowy obsługujący zakupiony sprzęt medyczny.
	PODAĆ
	


Data: …………….

Dokument elektroniczny 
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